**Перечень внесенных изменений в извещение №31400882471 о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на поставку теплосчетчиков.**

**Дата внесения изменений: 13.02.2014г.**

1. Пункт 3 Раздела II изложен в следующей редакции:

**3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям Заказчика:**

**3.1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Требования к качественным, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара |
| 1 | Теплосчетчик ТЭМ 106, Ду80/80. | Теплосчетчик ТЭМ-106 в соответствии с ТУ 4218-003-523922185-2003, класс по ГОСТ Р 51649-2000 С, с токовым выходом 4-20мА.с расходомерами РСМ-05.05 ТУ 4213-005-52392185-2005 - 2шт., и термометрами сопротивления – 2шт. по ТУ 4211-007-52392185-2006 с диапазоном от 0 до 160оС.  Гарантийный срок - 12 месяцев.  Наличие свидетельства о поверке или клеймо поверителя в паспорте обязательно.  Производство: Россия. |
| 2 | Теплосчетчик ТЭМ 106, Ду100/100. | Теплосчетчик ТЭМ-106 в соответствии с ТУ 4218-003-523922185-2003, класс по ГОСТ Р 51649-2000 С, с токовым выходом 4-20мА.с расходомерами РСМ-05.05 ТУ 4213-005-52392185-2005 - 2шт., и термометрами сопротивления – 2шт. по ТУ 4211-007-52392185-2006 с диапазоном от 0 до 160оС.  Гарантийный срок - 12 месяцев.  Наличие свидетельства о поверке или клеймо поверителя в паспорте обязательно.  Производство: Россия. |
| 3 | Теплосчетчик ТЭМ 106, Ду150/150. | Теплосчетчик ТЭМ-106 в соответствии с ТУ 4218-003-523922185-2003, класс по ГОСТ Р 51649-2000 С, с токовым выходом 4-20мА.с расходомерами РСМ-05.05 ТУ 4213-005-52392185-2005 - 2шт., и термометрами сопротивления – 2шт. по ТУ 4211-007-52392185-2006 с диапазоном от 0 до 160оС.  Гарантийный срок - 12 месяцев.  Наличие свидетельства о поверке или клеймо поверителя в паспорте обязательно.  Производство: Россия. |

**3.2.** Качество товара должно отвечать требованиям стандартов (ТУ, ГОСТ), сертификатов соответствия и подтверждаться соответствующими документами.

**3.3.** Доставка товара производится в упаковке, предотвращающая порчу товара и загрязнение.

**3.4.** Товар должен иметь необходимые маркировки, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

**3.5.** Должен быть предоставлен документ, подтверждающий гарантию на товар, с указанием срока действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

**3.6.** Товар должен быть новым, не бывшим в обращении.

1. Приложение №2 к извещению о проведении запроса ценовых котировок - Техническое задание, изложено в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Требования к качественным, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара | кол-во и ед. изм | Цена за ед. (с учетом НДС) | Сумма итого (с учетом НДС) |
| 1 | Теплосчетчик ТЭМ 106, Ду80/80. | Теплосчетчик ТЭМ-106 в соответствии с ТУ 4218-003-523922185-2003, класс по ГОСТ Р 51649-2000 С, с токовым выходом 4-20мА.с расходомерами РСМ-05.05 ТУ 4213-005-52392185-2005 - 2шт., и термометрами сопротивления – 2шт. по ТУ 4211-007-52392185-2006 с диапазоном от 0 до 160оС.  Гарантийный срок - 12 месяцев.  Наличие свидетельства о поверке или клеймо поверителя в паспорте обязательно.  Производство: Россия. | 1 комплект |  |  |
| 2 | Теплосчетчик ТЭМ 106, Ду100/100. | Теплосчетчик ТЭМ-106 в соответствии с ТУ 4218-003-523922185-2003, класс по ГОСТ Р 51649-2000 С, с токовым выходом 4-20мА.с расходомерами РСМ-05.05 ТУ 4213-005-52392185-2005 - 2шт., и термометрами сопротивления – 2шт. по ТУ 4211-007-52392185-2006 с диапазоном от 0 до 160оС.  Гарантийный срок - 12 месяцев.  Наличие свидетельства о поверке или клеймо поверителя в паспорте обязательно.  Производство: Россия. | 15 комплектов |  |  |
| 3 | Теплосчетчик ТЭМ 106, Ду150/150. | Теплосчетчик ТЭМ-106 в соответствии с ТУ 4218-003-523922185-2003, класс по ГОСТ Р 51649-2000 С, с токовым выходом 4-20мА.с расходомерами РСМ-05.05 ТУ 4213-005-52392185-2005 - 2шт., и термометрами сопротивления – 2шт. по ТУ 4211-007-52392185-2006 с диапазоном от 0 до 160оС.  Гарантийный срок - 12 месяцев.  Наличие свидетельства о поверке или клеймо поверителя в паспорте обязательно.  Производство: Россия. | 4 комплекта |  |  |

1. Приложение №1 к Проекту договора (Приложение №3 к извещению о проведении запроса ценовых котировок) изложено в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Требования к качественным, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара | кол-во и ед. изм | Цена за ед. (с учетом НДС) | Сумма итого (с учетом НДС) |
| 1 | Теплосчетчик ТЭМ 106, Ду80/80. | Теплосчетчик ТЭМ-106 в соответствии с ТУ 4218-003-523922185-2003, класс по ГОСТ Р 51649-2000 С, с токовым выходом 4-20мА.с расходомерами РСМ-05.05 ТУ 4213-005-52392185-2005 - 2шт., и термометрами сопротивления – 2шт. по ТУ 4211-007-52392185-2006 с диапазоном от 0 до 160оС.  Гарантийный срок - 12 месяцев.  Наличие свидетельства о поверке или клеймо поверителя в паспорте обязательно.  Производство: Россия. | 1 комплект |  |  |
| 2 | Теплосчетчик ТЭМ 106, Ду100/100. | Теплосчетчик ТЭМ-106 в соответствии с ТУ 4218-003-523922185-2003, класс по ГОСТ Р 51649-2000 С, с токовым выходом 4-20мА.с расходомерами РСМ-05.05 ТУ 4213-005-52392185-2005 - 2шт., и термометрами сопротивления – 2шт. по ТУ 4211-007-52392185-2006 с диапазоном от 0 до 160оС.  Гарантийный срок - 12 месяцев.  Наличие свидетельства о поверке или клеймо поверителя в паспорте обязательно.  Производство: Россия. | 15 комплектов |  |  |
| 3 | Теплосчетчик ТЭМ 106, Ду150/150. | Теплосчетчик ТЭМ-106 в соответствии с ТУ 4218-003-523922185-2003, класс по ГОСТ Р 51649-2000 С, с токовым выходом 4-20мА.с расходомерами РСМ-05.05 ТУ 4213-005-52392185-2005 - 2шт., и термометрами сопротивления – 2шт. по ТУ 4211-007-52392185-2006 с диапазоном от 0 до 160оС.  Гарантийный срок - 12 месяцев.  Наличие свидетельства о поверке или клеймо поверителя в паспорте обязательно.  Производство: Россия. | 4 комплекта |  |  |

**Обоснование внесения изменений:**

1. Неверно оформлено Техническое задание.

2. Изменения внесены в соответствии с п.11 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Комиссия по проведению процедуры закупки:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:  Член комиссии  Член комиссии | Е.И. Архипова  А.В. Сергеева  А.П. Брундуков |
| Член комиссии | Р.Р. Гильфанов |
| Член комиссии (секретарь комиссии) | А.Р. Каппушева |